货物类需求
1. 需求概况                                        
	供应商资格要求
	施工人员具有高空作业证

	付款方式
	一次性付款

	供货及安装地点
(服务地点)
	中山植物园南园配备温室

	供货及安装期限
（服务期限、工期）
	1个月内

	免费质保期
	一年

	是否购买进口产品
	是（ ）
否（√ ）

	集中踏勘现场要求
	若需要，工作日期间，配备温室，黄胜男，15195768950

	产品技术指标
	2个配备温室面积一共4416个平方（一个88米*24米，一个96米*24米），薄膜采用≥15丝PO膜，拆除现有薄膜并安装新薄膜，保证冬季保温效果。



二、技术要求（如内容较多，可另附材料）
1. 薄膜材料要求 本项目所用 PO 膜厚度不低于 15 丝，为国产品全新合格薄膜材料，薄膜理化性能满足温室大棚使用标准，抗老化、抗撕裂，具备良好透光、保温性能，适用于植物园温室长期户外环境使用。
2. 旧膜拆除要求 对温室现有旧薄膜（附图红框标注部位）进行完整拆除作业，拆除过程做好对温室钢结构骨架、传动卷轴、绳索、五金配件、周边植物设施防护，不得划伤、磕碰损坏温室原有钢结构、遮阳传动机构，不得损伤温室内栽培植物；旧膜拆除后集中清理，将废弃薄膜清运出温室现场。
3. 新膜铺设、搭接重叠施工要求 （1）新薄膜铺设做到整体平整舒展，无鼓包、无褶皱、无局部紧绷拉扯现象； （2）相邻两块薄膜搭接压边重叠宽度不小于 15cm，搭接处压合牢固，杜绝出现缝隙，防止冬季冷风渗透，保障整体保温性能； （3）薄膜与温室骨架接触位置不得出现尖锐硬边直接切割薄膜情况，必要位置做好防护垫处理，避免长期摩擦造成薄膜破损。
4. 安装与机构适配要求 薄膜安装完成后，加温使用季节，薄膜闭合状态严密，整体保温效果优良，可满足温室冬季保温需求；非加温季节，薄膜配合原有卷膜机构能够顺畅收缩展开，收卷整齐，无卡滞、跑偏现象，收放动作灵活可靠。
5. 固定施工工艺 薄膜压条、卡簧固定到位，固定点分布均匀牢固，抗风性能满足本地室外使用条件；边角位置拉紧固定，不得出现松垮翘边。
6. 施工安全及现场保护 施工全过程做好温室内植物保护，施工工具、物料不得碾压、磕碰植物；高空作业严格遵守安全操作规范；施工垃圾做到日产日清。
7. 完工检查 全部安装完毕后，对薄膜搭接、固定、收卷功能进行全流程调试检查，确认无破损、无漏缝，收放机构运行正常，达到设计使用效果后方可提交验收。
三、报价要求
一次性报价，含税。
4、 其他要求（如有）	
[bookmark: _GoBack]薄膜离地 3 米左右，属于一级高处作业，施工方必须严格执行高处作业安全规范：
1. 高处作业人员应配备安全带、安全帽等防护用品；脚手架、登高梯台稳固可靠，严禁使用简易不稳的梯子冒险作业；
2. 作业区域做好隔离防护，防止工具物料坠落伤人；
3. 遇大风等恶劣天气应立即停止高处施工作业；
4. 乙方对全部高空作业安全负全责，承担全部安全事故责任。
图片中所圈为现有部分薄膜。
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